TUHÁ, ORGANICKÁ

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
020108
2811
I-III
6.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
Jedná se o pevné nebo kapalné látky obsahující řadu organických a anorganických škodlivin.
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí	HP 6 Akutní toxicita
HP 14 Ekotoxický                                                      HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou
						          z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl 
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v uzavřených obalech v prostorách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zajistit dostatečné větrání.Zabránit úniku do 
vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Shromáždit do původních nebo náhradních obalů. Zabránit úniku do vod. Zasaženou zeminu (při vylití) odtěžit.
Při zasažení očí: oči rychle a důkladně vypláchnout proudem vody, převézt k lékařskému vyšetření. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a 
převézt k lékařskému vyšetření. Protijed dle druhu prostředku. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: požít 
tekutinu (ne mléko a alkohol), vyvolat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření. Protijed dle druhu prostředku.
Při obtížích nutné další lékařské ošetření.

Toxikologické vlastnosti závisí na charakteru prostředku.
V důsledku možné vyluhovatelnosti škodlivin nebo jejich přímého působení se jedná o odpad  rizikový pro životní prostředí, zejména pro vody 
a vodní živočichy.