Zařazení podle ADR závisí na vlastnostech odpa

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
070704

8
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor s příslušnou vložkou
ochranné brýle utěsněné
ochranné rukavice pryžotextilní
ochranný oblek
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Silně hořlavé, těkavé látky, nebezpečí vznícení za normální teploty, mísitelné i nemísitelné s vodou, páry většinou těžší než vzduch.
HP 3 Hořlavé;  HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči;  HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;  HP 8 Žíravé;        HP 14 Ekotoxický;  HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl		              

Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Shromažďovat v obalech zabezpečených proti atmosférickým vlivům. Zabránit úniku do vod. Skladovat a manipulovat v dobře větraných 
místnostech. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Zasypat vhodným materiálem (VAPEX), nasycený sorbent uložit do uzavíratelných obalů. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody a okamžitě převézt  k lékařskému ošetření. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a co 
nejrychleji převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem. Při požití: požít tekutinu, 
nejlépe roztok hydrogenuhličitanu sodného (ne mléko ani alkohol), vyvolat  zvracení, převézt k lékařskému vyšetření, též možno podat 
V případě dalších obtíží nutná lékařská pomoc.

Ze zdravotnického hlediska velmi nebezpečné látky, dráždí oči kůži i dýchací cesty. Nebezpečí narkotických účinků.
Nebezpečí ohrožení vod a ekosystému.
Gumové nebo umělohmotné předměty mohou být při delším působení rozežírány.