IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
080119
1263
I-III
3
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných 
nebezpečných látek
Vodná suspenze - složení závisí na použitém druhu barvy a nebo laku a množství rozpouštědel.
HP 3 Hořlavé 
HP 14 Ekotoxický
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany.  Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v uzavřených nádobách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Při rozlití ihned zasypat vhodným sorpčním materiálem, ten shromáždit do původních nebo náhradních obalů. Zabránit úniku do povrchových 
vod nebo do kanalizace.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou a převézt k lékaři.  Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému vyšetření. Při požití: 
vyvolat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem.
V případě potíží nutné lékařské vyšetření. Informovat lékaře o charakteru látky.

V praxi se nejedná o čisté látky, ale o směsi, které mohou obsahovat i toxikologicky významná množství barvářských meziproduktů. Celá řada 
barviv jsou suspektní karcinogeny (azobarviva, nitrolátky, aminy). Častý je u barviv dráždivý účinek na kůži, sliznice. 
Ekologicky významné jsou zejména rozpustné složky barviv. Toxické účinky na vodní organismy jsou většinou nepřímé v důsledku zvýšení 
koncentrace organických látek a snížení koncentrace    kyslíku, změn pH apod.