HP 14 Ekotoxický
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
080415
3082
III
9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
zpravidla není potřeba
ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými 
nebezpečnými látkami
Odpadní vody vzniklé při výrobě či používání lepidel nebo těsnících materiálů. Mohou obsahovat v různé koncentraci organická či anorganická 
pojiva a plnidla,  pryskyřice,  organická rozpouštědla, příp. další příměsi v závislosti na způsobu  vzniku odpadu.
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat ve vhodných  obalech. Zabránit působení atmosférických vlivů. Při práci nejíst,  nepít, nekouřit. 
Zabránit úniku většího množství do kanalizace, povrchových či podzemních vod. Při rozlití malého množství použít vhodné sorpční prostředky 
nebo spláchnout velkým množstvím vody.
Při zasažení očí: intenzívně vymývat vlažnou vodou  a převézt k lékaři. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému 
vyšetření. Při požití: vyvolat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným 
krémem.
Informovat lékaře o charakteru látky.

Toxikologické vlastnosti závisí na chemickém složení lepidel či těsnících materiálů. Nelze vyloučit vytěkávání rozpouštědel a dalších složek. 
Vzhledem k možnému obsahu škodlivých látek  se jedná o odpad rizikový pro životní prostředí.