IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
080501
2206
II,III
6.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
gumové rukavice
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Odpadní isokyanáty
Viskózní kapalina s charakteristickým zápachem.
HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči;  HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;  HP 6 Akutní toxicita; 
HP 14 Ekotoxický;  HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Vhodným přístrojem je práškový. 
Skladovat ve vhodných (ocelových) obalech v dobře větraných prostorách, zabezpečit před účinky atmosférických  vlivů. Neukládat v blízkosti 
zápalných zdrojů. Skladovat mimo dosah vody, kyselin, zásad a oxidačních látek. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Při rozlití ihned posypat vhodným sorpčním materiálem (vlhká zemina, písek) a po té shromáždit do původních nebo náhradních obalů. 
Zabránit úniku do kanalizace, povrchových či podzemních vod. 
Při zasažení očí: intenzívně vymývat vlažnou vodou  a převézt k lékaři.  Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému 
vyšetření. Při požití: vypláchnout  ústa vodou a převézt k lékařskému vyšetření. Nevyvolávat zvracení. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a 
vodou, ošetřit vhodným krémem.
Informovat lékaře o charakteru látky. Při hoření může vznikat dým obsahující toxické látky (CO2, kyanovodík aj.), osoby po větru musí být 
evakuovány.

Zdravý škodlivý při vdechování, dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a styku s kůží. Delší kontakt s 
výpary může mít nepříznivý vliv na ledviny a centrální nervový systém. Příznaky zahrnují bolení hlavy, nevolnost, malátnost.
Ve větším množství je odpad rizikový pro životní prostředí.