kapalné, dle bodu vzplanutí

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
120112
1268
III
3
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Upotřebené vosky a tuky
Odpad kapalného až pastovitého charakteru s obsahem uhlovodíků.
HP 3 Hořlavé;  HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči;  HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;  
HP 14 Ekotoxický;  HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Shromažďovat v obalech zabezpečených proti atmosférickým vlivům a zabránit úniku do vod. Zabezpečit 
dostatečné větrání místnosti, pracoviště.
Shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití:  přinutit požít tekutinu, nejlépe 
roztok hydrogenuhličitanu sodného (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření, je vhodné též podat 
živočišné uhlí.
Při obtížích nutné lékařské ošetření !!

Toxikologické vlastnosti závisí na konkrétním složení odpadu. Obecně jsou možné dráždivé  účinky na pokožku, při inhalaci může dojít k 
bolestem hlavy, nevolnosti, zvracení.
Odpad nebezpečný vodám a ekosystému.