IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
130205
1268
III
3
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Organické viskózní kapaliny - směsi uhlovodíků a aditiv. 
HP 3 Hořlavé		HP 6 Akutní toxicita
HP 14 Ekotoxický		HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, 
			kterou v době vzniku neměl

Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat v uzavřených nádobách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Nádoby musí být 
zabezpečeny před případným únikem záchytnou vanou, jímkou a nebo technickým provedením nádob (dvouplášťové). Zabránit úniku do vod.
Vylitý odpad okamžitě zachytit do  vhodného sorpčního  materiálu (Vapex, hlinka apod.). Zabránitúniku do kanalizace, povrchových či 
podzemních vod. 
Při  zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při vdechnutí: přenesení na čerstvý vzduch a převoz k lékařskému vyšetření. Při zasažení 
pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požít tekutinu (ne mléko ani alkohol), nevyvolávat  zvracení a převézt k 
lékařskému vyšetření.
Při obtížích nutno vyhledat další lékařskou pomoc.

Obecně jsou možné dráždivé  účinky na pokožku, při inhalaci může dojít k bolestem hlavy, nevolnosti, zvracení.
Jedná se o látky vysoce nebezpečné životnímu prostředí a zejména vodám a vodním živočichům - plavou na hladině a zabraňují okysličování.