IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
130701
1202
III
3
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
maska s filtrem EVAC-U8, A2-hnědý nebo jiný 
ochranné brýle proti chemickým vlivům
ochranné rukavice
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Topný olej a motorová nafta
Kapalný odpad - směs kapalných uhlovodíků. Odpad může obsahovat přísady (detergenty, depresanty, mazivostní přísady, inhibitory koroze, 
barvivo aj.).
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí 
HP 14 Ekotoxický
Nakládat s odpadem v souladu s požárními předpisy. V případě požáru použít pěnový nebo práškový hasící přístroj.
Skladovat v uzavřených kovových obalech zabezpečených proti úkapům na dobře větraném místě z dosahu zdrojů vznícení.  Při práci nejíst, 
nepít, nekouřit.
Při vylití zabránit průniku do půdy a vody (ohraničit prostor). Podle situace odčerpat nebo vsáknout do vhodného materiálu (vapax, fibroil, 
zemina či písek) a použitý sorbent uložit do uzavřeného obalu.
Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody a zajistit lékařskou pomoc. Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch, zajistit 
tělesný klid. Přivolat lékaře. Při požití: dát vypít vodu, nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře. Při zasažení pokožky:  omýt vodou a mýdlem, 
ošetřit ochranným krémem.
Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření.

Odpad má narkotický účinek (až křeče) při vdechování, koncentrace ve vzduchu 8 mg/l způsobuje nevolnost až narkózu, koncentrace 40 mg/l 
při vdechování 5 až 10 minut ohrožení života.
Látky nebezpečné vodám.