dle bodu vzplanutí, možné další zařazení /9,6.1

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
140603
1263
III
3
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle
ochranné pryžové rukavice
ochranný oděv, gumové holinky, gumová zástěra 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Silně hořlavé, těkavé látky, nebezpečí vznícení za normální teploty, páry většinou těžší než vzduch.
HP 3 Hořlavé                                       HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí
HP 6 Akutní toxicita				 HP 14 Ekotoxický
Nakládat s odpadem v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v těsných a uzavřených nádržích či obalech  v dobře větraných objektech zabezpečených proti  účinkům atmosférických vlivů.  V 
místě nakládání s odpadem je nutno mít dostatek vhodného sorbentu (piliny, buničina, vapex).
Při rozlití zasypat vhodnou sorpční hmotou (vapex). Zasaženou zeminu odtěžit. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou a okamžitě převézt k lékaři. Při zasažení pokožky: omytí mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při nadechnutí: 
přenést na čerstvý vzduch a co nejrychleji převézt k lékařskému ošetření. Při požití: podat tekutinu (ne mléko či alkohol), vyvolat zvracení a 
převézt k lékařskému ošetření, též možno podat živočišné uhlí.
V každém případě lékařské vyšetření. Informovat lékaře o charakteru látky. 

Z toxikologického hlediska se jedná o závažnou skupinu látek, která poškozuje řadu životně důležitých funkcí v organismu. Projevují se 
narkotické účinky po inhalaci. Odtučňují pokožku činí ji zranitelnou a méně odolnou proti infekci. Nebezpečné pro oči! Chronickým působením 
vznikají kožní záněty.
Látka vysoce nebezpečná pro vody a vodní živočichy vzhledem ke své genotoxicitě a kumulativním schopnostem.