zařazení dle vlastností

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
150202
3175
II
4.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:

ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Pevné materiály - vapex, fibroil, piliny, textil, papír, - znečištěné (nasáklé) ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými produkty. 
HP 3 Hořlavé 
HP 14 Ekotoxický 
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v nepropustných uzavřených nádobách v objektech zabezpečených proti účinkům atmosférických vlivů. Při práci nejíst, nepít a 
nekouřit.
Při rozsypání shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody, vhodná lékařská prohlídka. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou a ošetřit krémem. Při 
nadechnutí: přenést na čerstvý vzduch.
V případě dalších obtíží nutné lékařské vyšetření.

Celkové účinky neurčité, možnost bolesti hlavy a stavy podobné účinkům benzínu (narkotický stav). Dráždí pokožku a sliznice, závislé na 
subjektu.
Materiál vysoce nebezpečný zejména pro vody z důvodu vyluhovatelnosti ropných látek.