IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
160114
3082
III
9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:

ochranné brýle 
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nemrznoucí roztok ethanolu, tenzidů, monoethylenglykolu, barviva, aromatu a vody (směsi do ostřikovačů). Nemrznoucí roztok Ethan-1,2-diol (>90%) a vody (chladící směs).
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí 
HP 14 Ekotoxický
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je pěnový nebo práškový.
Skladovat v uzavřených, těsných nádobách v dobře větraných objektech. Zabránit neúměrnému zahřívání odpadu. Nepoužívat jiskřivé 
nástroje, vyloučit styk s horkými předměty. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Zabránit dalšímu unikání odpadu. Únik likvidovat s použitím vhodného sorpčního materiálu (Vapex fibroil, hlinka apod.) případně použít 
materiál z okolí (písek, hlína). Zabránit vniknutí do kanalizace, nebo vodního toku. Použitý sorbent a kontaminovanou zeminu odtěžit a 
přemístit do kovových    nádob a likvidovat v souladu s předpisy v oblasti nakládání s odpady.
Při zasažení očí:  vypláchnout proudem pitné vody a zajistit lékařskou pomoc. Při vdechnutí: postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit 
lékařskou pomoc. Při požití: podat 1/2 l vody (nejlépe vlažné) vyvolat zvracení, poté podat 10 tablet živočišného uhlí rozdrcených ve sklenici 
vody, zajistit lékařské ošetření. Při zasažení pokožky:  omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem,  při větší rozsahu zasažení zajistit 
Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření.

Ethylenglykol je akutně toxický, hlavní nebezpečnost představuje požití. V první fázi otravy  převažuje narkotické působení (opilost), později 
účinek na cévy, závažné poškození ledvin. Při vyšších teplotách může být významná i inhalace. Může dojít také k podráždění dýchacích cest, očí 
a kůže.
Riziko ohrožení zejména kvality vod, půd a okolních ekosystémů. Riziko znehodnocení zdrojů pitné vody.