IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
160213
2025
I-III
6.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
maska se speciálním filtrem (při velkých objemech)
ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
Kusový odpad. Rtuťové přepínače a regulátory.
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí         HP 6 Akutní toxicita
HP 14 Ekotoxický						  HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše 
							  uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Obvykle se jedná o nehořlavý odpad. Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v hermeticky uzavřených obalech chráněných před účinky atmosférických vlivů. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Rozlitou kovovou rtuť shromáždit do původních nebo náhradních obalů, kontaminovanou plochu sanovat zinkovým prachem popřípadě 
roztokem sulfidu sodného. Smetky z ošetřené plochy uložit do nepropustného obalu.
Při zasažení očí: vypláchnout pitnou vodou, převézt k lékařskému vyšetření. Při vdechnutí : přenést na čerstvý vzduch, nenechat chodit, 
převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: podat mléko nebo bílek, není-li podat 
vodu a pěti lžičkami síranu sodného, vyvolat zvracení. Okamžitá lékařská pomoc.
Informovat lékaře o charakteru látky

NPK pro kovovou rtu´t je 0,05 mg/m3. nebzepčnost spočívá vpřekročení NPK při nasycení už za nízkých teplot v důsledku vysoké tenze par. 
příznaky: podráždění dýchacích cest, bolesti v prsou a v břiše, slinění. Působí i na nervový sytém.
V důsledku velké afinity vůči aminokyselinám a SH skupinám bílkovin působí jako enzymový jed pro všechny organismy. Vysoká bioakumulační 
schopnost - intoxikace potravinovým řetězcem.
Kovová rtuť má vysokou tenzi par (0,01 hPa/20°C/