HP 1 Výbušné;  HP 2 Oxidující;  HP 3 Hořlavé;  HP 4 Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči;  HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;  HP 6 Akutní toxicita;  HP 8 Žíravé;  HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu;  HP 14 Ekotoxický;  HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl 
dle konkrétního obsahu škodlivin

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
160508

I-III

PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle nebo štít
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Pevný nebo kapalný odpad. Odpad může obsahovat velmi široké spektrum škodlivin.
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou z důvodu možného odplavení škodlivin! Vhodným přístrojem je 
práškový. Při požáru může docházet k vývoji toxických  plynů.
Skladovat v uzavřených nádobách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů, zamezit přístupu  nepovolaným osobám. Zabezpečit 
dostatečné větrání místnosti. Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Při rozsypání ( rozlití ) shromáždit do původního nebo náhradního obalu, kapalné odpady zasypat  sorpčním materiálem a tento shromáždit do 
sudů. Zabránit případnému úniku do vod!
Při zasažení očí:  vypláchnout proudem vody a zajistit lékařskou pomoc. Při vdechnutí:  postiženého přemístit na čerstvý vzduch a zajistit 
lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky:  omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochraným krémem, v  případě poleptání, převézt k lékařskému 
ošetření. Při požití: vyvolat zvracení  a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.
Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření. Informovat lékaře o charakteru látky.

Příznaky mohou být nespecifické ( např. bolesti hlavy, podráždění, nevolnosti a pod.) u těkavějších   látek i narkotické stavy, v závislosti na 
typu škodliviny. Toxicita odpadu závisí na jeho chemickém  složení.
Možnost vyluhovatelnosti škodlivin do vod, proto je  odpad  nutno považovat za vysoce rizikový pro životní prostředí.