nepodléhá ADR

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
160601
2794

8
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
maska s filtrem proti kyselým parám
ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv s gumovou zástěrou
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Olověné akumulátory
Tuhý kusový odpad. Obsahuje sloučeniny olova a elektrolyt - kyselinu sírovou. Skříně nevykazují žádné poškození. Nevykazují nebezpečné 
stopy kyselin na vnější straně skříně a jsou chráněny proti zkratu.
HP 1 Výbušné
HP 2 Oxidující
HP 3 Hořlavé
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v prostorách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů a s podlahou odolnou  vůči  kyselinám nebo kontejnerech určených k 
shromažďování akumulátorů. Zabezpečit dostatečné větrání místnosti. Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Při vylití kyseliny neutralizovat nadbytkem vápna, sody, louhu. Poté shromáždit do původních nebo náhradních nádob. Zabránit případnému 
úniku do vod!
Při zasažení očí: vypláchnout proudem vody, nutné lékařské ošetření !!! Při zasažení pokožky: opláchnout proudem vody,  při větším potřísnění 
možno použít až 10 %                 roztok bikarbonátu. Při požití: vypít suspenzi kysličníku hořečnatého MgO asi tři lžíce do 0,5 litru vody. Nutné 
lékařské ošetření !!!
Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření. POZOR při neutralizaci se vyvíjí teplo, možnost varu směsi !!!

Toxický odpad, toxicita je způsobena obsahem sloučenin olova.  Elektrolyt - kyselina sírová nemá specifické účinky, působí zejména svou 
kyselostí. Při větší intoxikaci vždy nutné lékařské ošetření! V důsledku dehydratačních schopností vznikají nebezpečné a špatně hojivé 
popáleniny.
Kyselina sírová je látka nebezpečná vodě, která na ekosystém působí zejména svou kyselostí. Nelze zanedbat ani vliv olova na složky 
ekosystému.
Elektrolyt - kyselina sírová má korozní  a žíravé účinky.