dle bodu vzplanutí

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
170204
3175
II
4.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:

ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
Kusový odpad znečištěný  ropnými látkami popř. jinými škodlivými látkami (barvy, laky, rozpouštědla apod)
HP 3 Hořlavé 
HP 14 Ekotoxický 
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany.  Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v pevných obalech v dobře větraných objektech zabezpečených proti účinkům atmosférickým vlivů. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Při rozsypání shromáždit do původních nebo náhradních obalů. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou a převézt k lékaři. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení 
pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem. Při požití: vyvolat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření.

Stupeň toxicity je závislý na zbytkovém obsahu škodlivin. Obecně možné bolesti hlavy, popř. dráždivé účinky na pokožku a sliznice. Odpad je 
nebezpečný vodám i ekosystému.
V závislosti na složení se může jednat o materiály silně rizikové pro životní prostředí a nebezpečné vodám.