IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
170605
2212
II
9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Stavební materiály obsahující azbest
Nehořlavý, pevný odpad s možným prachovým podílem.
HP 7 Karcinogenní 
HP 14 Ekotoxický 
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Obvykle se jedná o nehořlavý odpad. Při požáru zabránit rozprachu účinky  proudění spalin popř. hasební technikou.  
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat v uzavřených, nepropustných nádobách chráněných  před účinky atmosférických vlivů. Zabránit 
rozprachu a  úniku do vod.
Shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit rozprachu.
Při zasažení očí: vypláchnout oči pitnou vodou, vhodná lékařská prohlídka.  Při nadýchání: vynést na čerstvý vzduch, přerušit expozici. Při 
zas.pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem.

Celkové účinky neurčité. Respirabilní vlákna azbestu jsou prokázaný  chemický karcinogen. Může vyvolat podráždění pokožky a sliznic.
Materiál nebezpečný zejména při kontaminaci ovzduší.