není ADR

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
200121

PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
maska se speciálním filtrem (při velkých objemech)
ochranné brýle
ochranné rukavice kožené
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Většinou používána stopová množství rtuti - usazování na stěnách výbojkových trubic. Kovová rtuť má vysokou tenzi par (0,01 hPa/20 o C).
HP 6 Akutní toxicita			HP 7 Karcinogenní 
HP 14 Ekotoxický			HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše 
				uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

Obvykle se jedná o nehořlavý odpad. V případě požáru hasit práškovým přístrojem.
Použité nerozbité zářivky (výbojky) skladovat v původních obalech, popř. v kovových kontejnerech. Rozbité zářivky (výbojky) skladovat v 
hermeticky uzavřených obalech. Při práci nepít, nejíst, nekouřit.
Shromáždit rozbité zářivky i s úlomky do hermeticky uzavíratelného obalu.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou, převézt k lékařskému ošetření. Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem, ošetřit krémem. Při 
nadechnutí: vynést na čerstvý vzduch, převézt  k lékařskému vyšetření. Při požití: podat mléko nebo bílek, není-li podat vodu, vyvolat zvracení, 
převézt k lékaři.
Informovat lékaře o charakteru látky.

NPK pro kovovou rtuť je 0,05 mg/m3, nárazově 0,15 mg/m3. Nebezpečnost spočívá v překročení NPK při nasycení už za nízkých teplot v 
důsledku vysoké tenze par. Příznaky: podráždění dýchacích cest, bolesti v prsou a v briše, slinění. Působí i na nervový sytém.
V důsledku velké afinity vůči aminokyselinám a SH skupinám bílkovin působí jako enzymový jed    pro všechny organismy. Vysoká 
bioakumulační schopnost - intoxikace potravinovým řetězcem.