IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
200126
3082
III
9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:
Nepodléhá ADR

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Směsi organických látek (oleje, vazelíny apod.).
HP 3 Hořlavé			HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči
HP 14 Ekotoxický			HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše 
				uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Nakládat s odpadem v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Nehasit vodou! Vhodným přístrojem je práškový.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat v uzavřených a nepropustných obalech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. V místě 
nakládání je nutno mít dostatek vhodného sorbentu (piliny, buničina, vapex). Důsledně zabránit úniku.
Při vylití ihned zahájit sanační práce. Zbytky látky zasypat vhodným sorbentem (příp. zeminou), použitý sorbent uložit do nepropustného 
obalu (sudu). Zabránit úniku do vod!
Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody, převézt k lékařskému vyšetření.
Při vdechnutí: vynést na čerstvý vzduch, při obtížích nutné lékařské vyšetření.
Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem.
Používat ochranné pomůcky. Při obtížích nutná lékařská pomoc.

Celkové účinky neurčité, možnost bolesti hlavy a stavy podobné účinkům benzínu (narkotické účinky). Dráždí pokožku.
Vzhledem k obsahu ropných látek a přítomnosti řady příměsí jde o odpad značné ekotoxicity. Látky nebezpečné vodám i z důvodu možnosti 
kontaminace potravního řetězce (vstřebávání do těl vodních živočichů). Zápach, pachuť vody.