IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
200129

PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle
ochranné pryžové rukavice
ochranný oděv, gumové holinky, gumová zástěra 
Kategorie:
N
Pozn:
Zařazení dle konkrétních vlastností

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Detergenty obsahující nebezpečné látky
Kapalný nebo tuhý odpad, který může obsahovat velmi široké spektrum organických a  anorganických škodlivin.
HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči;   HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;	HP 6 Akutní toxicita;                                HP 8 Žíravé;   HP 14 Ekotoxický;   HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl	
Nakládat s odpadem v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v uzavřených nádržích či obalech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit.
Při rozlití zasypat vhodnou sorpční hmotou (vapex). Shromáždit zpět do původních nebo  náhradních obalů. Zabránit úniku do vod. 
Při zasažení očí : vypláchnout vodou a okamžitě převézt k lékaři. Při zasažení pokožky : omyt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při nadechnutí 
: přenést na čerstvý vzduch. Při požití : podat tekutinu (ne mléko či alkohol), vyvolat zvracení a převézt k lékařskému ošetření, též možno 
podat živočišné uhlí.
Při projevech nevolnosti lékařské vyšetření. Informovat lékaře o charakteru látky. 

Z toxikologického hlediska se jedná o závažnou skupinu látek, která poškozuje řadu životně důležitých funkcí v organismu. Projevují se 
narkotické účinky po inhalaci. Odtučňují pokožku činí ji  zranitelnou a méně odolnou proti infekci. Nebezpečné pro oči! Chronickým 
působením vznikají kožní záněty.
Látky vysoce nebezpečné pro vody a vodní živočichy vzhledem ke své genotoxicitě, kumulativním schopnostem a povrchové aktivitě (má vliv 
na zvýšení rozpustnosti organických  látek ve vodě).