IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
200133
2794

8
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle
ochranné rukavice gumové
ochranný oděv, gumová zástěra (dle typu baterií)
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
   Pevný kusový odpad. Dle typu může obsahovat sloučeniny Pb, hydroxidy nebo oxidy niklu a kadmia,  rtuť, kyselý nebo alkalický elektrolyt. 
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;  HP 7 Karcinogenní;  HP 8 Žíravé;  HP 11 Mutagenní;  HP 14 Ekotoxický;   HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl 
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou! Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v korozivzdorných obalech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zabezpečit dostatečné větrání místnosti. Zabránit 
úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Při rozsypání shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit případnému úniku do  vod!
Při zasažení očí:  vypláchnout  vodou a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky: omýt vodou, ošetřit ochranným krémem, při poleptání 
převézt k lékařskému ošetření. Při požití: přinutit požít tekutinu (nejlépe roztok síranu sodného - tři kávové lžičky do 0,5 litru vody ), vyvolat 
zvracení a zajistit okamžitou lékařskou pomoc.
Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření.

Toxický odpad vzhledem k obsahu sloučenin těžkých kovů.
Odpad nebezpečný zejména svou vyluhovatelností pro vody a ekosystém.
Elektrolyt má žíravé a korosní účinky.