není věcí ADR

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
200135

9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle nebo štít
ochranné rukavice
ochranný oděv
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 
01 21 a 20 01 23
    Pevný kusový odpad. Počítačové a televizní monitory  (dutá uzavřená tělesa,  jejichž vnitřní  prostředí je charakterizováno velmi nízkým 
tlakem oproti atmosférickému) a jiné aktivované sklo. Vyřazená zařízení mohou obsahovat např. rtuťové přepínače, selenové usměrňovače, 
akumulátory a baterie apod.
HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči;  HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí;  HP 6 Akutní toxicita;                                       HP 8 Žíravé;  HP 14 Ekotoxický;  HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl 

Nakládat s odpadem v souladu s předpisy v oblasti požární ochrany. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v prostorách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Při manipulaci s monitory se vyvarovat nárazům či pádům odpadu, 
hrozí imploze (destrukce způsobená podtlakem). Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Při mechanickém poškození nebo rozsypání shromáždit do pevných obalů - Fe sudy, kovové přepravky apod.
Při zasažení očí:  vypláchnout proudem pitné vody a zajistit lékařskou pomoc.  Při vdechnutí : nepředpokládá se.  Při požití: nepředpokládá se. 
Při zasažení pokožky:  omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem.

Toxicitu mohou projevovat světlocitlivé vrstvy na vnitřním povrchu obrazovek (v důsledku některých těžkých kovů a jejich sloučenin). 
Odpad se sníženou toxicitou vůči ekosystému ( nízký obsah potencionálně škodlivých látek)
Při nešetrné manipulaci s odpadem (při implozi) hrozí průnik částeček skla do očí a pokožky.