IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
060106
3264
I-III
8
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
maska proti anorganickým kyselým parám
ochranné brýle
ochranné pryžové rukavice
ochranný oděv, gumová zástěra, gumová obuv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Jiné kyseliny
Většinou bezbarvá kapalina hustoty větší než 1000 kg/m3, silně kyselé reakce. Může mít oxidační a  hygroskopické vlastnosti. Některé 
kyseliny (znečištěné) uvolňují silně dráždivé plyny (HCl, HNO3).
HP 8 Žíravé
HP 14 Ekotoxický
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl
Obvykle se jedná o nehořlavý odpad. V případě požáru může dojít ke vzniku toxických plynů. Vhodným hasicím přístrojem je práškový.
Skladovat v uzavřených nádobách, ve skladech s kyselinovzdornou podlahou zabezpečených proti atmosférickým vlivům. Při práci nejíst, nepít, 
nekouřit. 
Při průniku do záchytných jímek, přečerpat do původních nebo náhradních obalů nebo  neutralizovat vápnem. Při nehodách mimo chráněné 
objekty (sklady) zavolat hasiče nebo odbornou sanační firmu.
Při zasažení očí: vypláchnout oči proudem vody a převézt k lékaři. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému vyšetření. 
Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem. Při požití: vypít sklenici vody s jednou až dvěma lžičkami jedlé sody a 
okamžitě převézt k lékaři. 
Informovat lékaře o charakteru látky.

Dráždivé až dusivé účinky (edém plic). Leptavě působí na pokožku a sliznice.
Látky nebezpečné vodám a na daný ekosystém působí zejména svou kyselostí. Některé kyseliny tvoří s organickými látkami výbušné směsi.