tuhé, hořlavé

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
080113
3175
II
4.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Kal o různé konzistenci obsahující zbytky organických rozpouštědel.
HP 3 Hořlavé

Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany.  Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v uzavřených nádobách zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zabránit úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Při rozlití (rozsypání) ihned shromáždit do původních nebo náhradních obalů. Zbytky odstranit pískem nebo pilinami.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou a převézt k lékaři. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch a převézt k lékařskému vyšetření. Při požití: 
vyvolat zvracení a převézt k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem.
V případě potíží nutné lékařské vyšetření. Informovat lékaře o charakteru látky.

V praxi se nejedná o čisté látky, ale o směsi, které mohou obsahovat i toxikologicky významná    množství barvářských meziproduktů. Celá 
řada barviv jsou suspektní karcinogeny (azobarviva, nitrolátky, aminy). Častý je u barviv dráždivý účinek na kůži, sliznice, možnost 
fotosenzibility. Chronickým způsobem možnost zvýšené únavy, nevylučuje se poškození jater.
Ekologicky významné jsou zejména rozpustné složky barviv a zbytkový obsah rozpouštědel. Toxické účinky na vodní organismy jsou většinou 
nepřímé v důsledku zvýšení koncentrace organických látek a snížení koncentrace kyslíku, změn pH apod.