zařazení dle vlastností

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
120120
3077
III
9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
Pevný odpad s obsahem kovů a ropných látek (olejů) a jiných nebezpečných látek.
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí
HP 14 Ekotoxický
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Vhodným přístrojem je práškový.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Shromažďovat v obalech nebo kontejnerech zabezpečených proti atmosférickým vlivům a zabránit úniku do 
vod.
Shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit úniku zbytků olejů do kanalizace, povrchových  nebo podzemních vod.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou. Při zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem.
Při obtížích nutné lékařské ošetření !!

Toxikologické vlastnosti závisí na konkrétním složení odpadu. Obecně jsou možné dráždivé  účinky na pokožku.

Díky přítomnosti ropných látek může být odpad nebezpečný vodám a ekosystému.