Z hlediska ADR zpravidla není nebezpečnou věc

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
130503
3077
III
9
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:

ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Kaly z lapáků nečistot
Kal znečištěný ropnými látkami.
HP 14 Ekotoxický
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. V případě požáru použít hasící pěnu, hasící prášek nebo CO2.
Skladovat v uzavřených nádobách (jímkách) zabezpečených proti úniku ropných látek. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
Shromáždit do původního nebo náhradního obalu, kontaminovanou plochu očistit pomocí vhodného sorbentu (vapex,piliny), použitý sorbent 
uložit do uzavřeného obalu. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout vodou, nutná lékařská prohlídka. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch, převézt k lékařskému vyšetření. Při 
zasažení pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem. Při požití: přinutit požít tekutinu, nevyvolávat zvracení a převézt k lékařskému 
vyšetření.

Odpad není toxický. Přítomnost ropných látek může způsobit podráždění pokožky a sliznic, bolest hlavy a žaludeční nevolnost.
Přítomné ropné látky jsou vysoce nebezpečné vodám a vodním živočichům.