IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
160107
3175
II
4.1
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:

ochranné brýle
ochranné rukavice 
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Olejové filtry
Olejové filtry vozidel znečištěné, nasáklé ropnými látkami nebo jinými nebezpečnými produkty.
HP 3 Hořlavé
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí
HP 14 Ekotoxický
Nakládat s odpadem v souladu s předpisy požární ochrany. Nehasit vodou. Vhodným přístrojem je  práškový.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat v uzavřených nádobách chráněných před účinky atmosférických vlivů.
Shromáždit do původních nebo náhradních obalů. Vylitý olej absorbovat do vhodného materiálu (Vapex, hlinka apod.). Zabránit úniku do vod.  
Při zasažení očí: vypláchnout vodou, převézt k lékařskému vyšetření. Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch. Při zasažení pokožky: omýt 
mýdlem a vodou, ošetřit krémem.

V důsledku přítomnosti ropných látek, možnost podráždění pokožky  a sliznic, bolesti hlavy, nevolnost apod.
Ropné látky jsou vysoce nebezpečné vodám. V důsledku je tento odpad nutno považovat za  nebezpečný pro daný ekosystém.