nepodléhá ADR

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
160602
2795
III
8
PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor
ochranné brýle
ochranné rukavice pryžové
ochranný oděv s gumovou zástěrou
Kategorie:
N
Pozn:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Tuhý kusový odpad. Obsahuje hydroxidy nebo oxidy těžkých kovů (niklu, kadmium). Nevykazují na vnější straně nebezpečné stopy louhů. 
Jsou chráněny proti zkratům.
HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí	HP 8 Žíravé
HP 14 Ekotoxický						HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše
							uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl 
Nakládat s odpadem v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany. Nehasit vodou!  Vhodným přístrojem je práškový.
Skladovat v korozivzdorných obalech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Zabezpečit dostatečné větrání místnosti. Zabránit 
úniku do vod. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. 
Shromáždit do původních nebo náhradních nádob. Zabránit případnému úniku do vod!
Při zasažení očí: vypláchnout vodou a zajistit lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky:  omýt vodou a mýdlem, ošetřit krémem.  Při požití: 
přinutit požít tekutinu,  vyvolat zvracení a zajistit lékařskou pomoc.
Při projevech nevolnosti a jiných obtíží je nutné lékařské ošetření.

Odpad je žíravina, má kumulativní negativní účinky spočívající ve shromažďování těžkých kovů v organismu. Toxicita je způsobena zejména 
obsahem sloučenin Cd , přítomných i v kapalné formě  (elektrolyt).
Možnost ohrožení vod a ekosystému.
Elektrolyt má žíravé a korozní účinky.