HP 14 Ekotoxický 
HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1. Název odpadu:
2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):
3. Kód podle ADR:
4. Původce odpadu nebo osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:
5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:
6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Jméno a příjmení:
Telefon:
třída:
obal. sk
UN číslo:
170503

PSČ:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:
7.1. Technická opatření:
7.2. Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
7.3. Protipožární vybavení:
- dýchací orgány:
- oči:
- ruce:
- ostatní části těla:
respirátor se sorpční vložkou
ochranné brýle
ochranné rukavice kožené
ochranný oděv 
Kategorie:
N
Pozn:
Zpravidla není z hlediska ADR nebezpečnou věc

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Ulice:
8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:
8.1. Lokalizace:
8.2. První pomoc:
8.3. Další pokyny:
8.4. Telefonické spojení:
Hasiči: ......
Zdravotní služba: ......
Policie: .....
150
155
158
9. Ostatní důležité údaje:
9.1. Toxikologické údaje:
9.2. Ekologické údaje:
9.3. Další údaje:
10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:
Firma (název):
Místo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem firmy:
Telefon:
PSČ:
Ulice:

Datum vyhotovení:
Podpis a razítko:  .......................................................
29.6.2015
Městská policie: .....
156
Tísňová volání - centrální číslo: ........
112

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Pevný materiál s různým stupněm zrnitosti - dle původu může obsahovat různé škodliviny( ropné látky, těžké kovy, soli apod.).
Obvykle se jedná o nehořlavý odpad. V případě požáru hasit vodou.
Skladovat v zabezpečených deponiích, v případě kontaminace rozpustnými solemi zamezit vyplavování škodlivin do okolí. Při práci nejíst, 
nepít, nekouřit.
Při rozsypání shromáždit do původního nebo náhradního obalu. Zabránit úniku do vod.
Při zasažení očí: vypláchnout oči proudem vody, převézt k lékařskému vyšetření. Při zas.pokožky: omýt mýdlem a vodou, ošetřit krémem.  
Při dalších obtížích nutné lékařské vyšetření. Informovat lékaře o charakteru látky.

Toxicita odpadu závisí na obsahu škodlivin v odpadu. Možnost bolesti hlavy, u těkavějších látek  narkotické stavy. Může dráždit pokožku a 
vyvolávat ekzémy.
V důsledku možné přítomnosti celé řady vyluhovatelných škodlivin se jedná o odpad nebezpečný vůči složkám ekosystému.